**О расчете величины резервируемой максимальной мощности определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с редакции от 4 мая 2012 г. N 442)**

|  |
| --- |
| Пункт 8.1. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с редакции от 4 мая 2012 г. N 442) утверждает следующее: В целях выявления, определения и рационального использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства **сетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности** **в отношении потребителей** электрической энергии, **максимальная мощность энергопринимающих устройств**которых в границах балансовой принадлежности **составляет не менее 670 кВт**, включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины резервируемой максимальной мощности в соответствии с настоящим пунктом.Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии с [пунктом 15.1](http://subscribe.ru/js/xinha.html?s#sub_10151) настоящих Правил. В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации.**Начиная с 1 июля 2012 г. сетевая организация** по окончании расчетного периода в отношении каждого потребителя электрической энергии, который заключил договор с этой сетевой организацией и максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, **рассчитывает величину резервируемой максимальной мощности**. В информационных целях сетевая организация указывает величину резервируемой максимальной мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче электрической энергии, выставляемых ею потребителям электрической энергии, для которых указанная величина подлежит определению.**Сетевая организация не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала**, **предоставляет** в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов **данные** **об усредненной** за квартал **величине** **резервируемой максимальной мощности** суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения.В соответствии с подпунктом в1 пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сетевая организация обязана ежеквартально публиковать информацию «о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения».Если у сетевой организации **отсутствуют** потребители электрической энергии, которые заключили договор с сетевой организацией и максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, необходимо опубликовать информацию о том, что по итогам квартала величина резервируемой максимальной мощности не рассчитывалась. |

**Информация об усредненной величине резервируемой максимальной мощности по потребителям электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт  по МУП “Тепловодоснабжение» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | По потребителям с максимальной мощностью не менее 670 кВт \* |
| Максимальная мощность, Мвт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| 1 квартал | МУП «Тепловодоснабжение» | СН2 | - | - |
| НН | - | - |
| 2 квартал | МУП «Тепловодоснабжение» | СН2 | - | - |
| НН | - | - |
| 3 квартал | МУП «Тепловодоснабжение» | СН2 | - | - |
| НН | - | - |
| 4 квартал | МУП «Тепловодоснабжение» | СН2 | - | - |
| НН | - | - |

\* Потребителей максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности МУП «Тепловодоснабжение» составляет не менее 670 кВт **отсутствуют.**